ДКПП   31.20.25

Перемикачі потужності серії ПМЕ 27М

ПАСПОРТ

АЧЩА 642158.001 пс

	

	            												                                                  
					   	                      АЧЩА 642158.001 пс
    Зм.   Арк.   № докум.     Підпис      Дата
          Зм.   Арк.     № докум.                Підп.           Дата			                                                           

        

            

        Справ.  №

        Перв.  вик.

  Розроб.     Сидоренко					         		 	Літ.           Аркуш       Аркушів
  Пров.          Дарда						        	                  О                     2                     
  Т. контр.                                                                                                                                    ВАТ "Бершадський 
  Н.контр.     Головенько						                              електротехнічний завод"         
  Затв.        Тимченко								

Перемикачі потужності 
       серії ПМЕ27М

      

   Підп.  та  дата

       Інв.№оригін.

     Підп.  та  дата

 Зам. інв. № 

 Інв. № дубл.

 .
1.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ.
Перемикачі потужності серії ПМЕ27М призначені для ручного перемикання потужності електроприладів шляхом зміни схеми включення нагрівальних елементів впобутових електроприладах - кухонних електроплитах, гриль-печах, електрокамінах, електронагрівачах і другому побутовому електроустаткуванню.
Перемикачі виготовляються для потреб внутрішнього ринку і для постачання на експорт.
Вид кліматичного виконання УХЛ категорії 4 згідно з ГОСТ 15150.
СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМИКАЧА

                                                                                                                       ПМЕ 27  М  - X  X   -  УХЛ4
              Тип перемикача
         Номер серії
         Умовне позначення конструктивного 
         виконання
         Розділовий знак
         Цифра. Кількість комутаційних 
         положень
         Цифри (одна або дві). Номер 
         електричної схеми згідно з
         мал. 1-10
         Розділовий знак
         Вид кліматичного виконання і категорія 
         розміщення згідно з ГОСТ 15150

                          

       Інв.№.оригін.

     Підп.  та  дата

   Зам. інв.№ 

 Інв. № дубл.

  Підп.  та  дата

	                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                   Арк.
      Зм.   Арк.   № докум.     Підпис      Датат                    АЧЩА 642158.001 пс                               3
   . 

       Зм.   Арк.   № докум.       Підпис      Дата                                                                                                                             3

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                              

Арк.	                                                                                                                                                                                                                                                                  № докум.            Підп.                                                                                                                                         Арк.
      								ТУ У 31.2-05769219-009:2005			 3

                          

 Приклад запису позначення перемикачів типу ПМЕ номер серії 27     конструктивного виконання М на сім комутаційних положень, зі схемою
електричною номер 8, кліматичного виконання і категорії розміщення УХЛ4 при замовленні і в документації іншого виробу:
"Перемикач ПМЕ27М - 78 - УХЛ4 ТУ У 31.2 – 05769219-009:2005."
Те ж саме для експортного виконання:
"Перемикач ПМЕ27М - 78 - УХЛ4. Експорт 
ТУ У 31.2 – 05769219-009:2005."
Перемикачі ПМЕ27М виготовляються на 4, 5, 6, 7 фіксованих комутаційних  положень за електричними схемами малюнок 1-10.
Виконання перемикачів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Виконання
перемикача	ПМЕ27-41
УХЛ4	ПМЕ27-42
УХЛ4	ПМЕ27-53
УХЛ4	ПМЕ27-54
УХЛ4	ПМЕ27-65
УХЛ4	
Номер малюнка	1	2	3	4	5	

Продовження таблиці 1.
Виконання
перемикача	ПМЕ27-76
УХЛ4	ПМЕ27-77
УХЛ4	ПМЕ27-78
УХЛ4	ПМЕ27-59
УХЛ4	ПМЕ27-710
УХЛ4	
Номер малюнка	6	7	8	9	10	

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ.
      
2.1. Номінальна напруга перемінного струму 
частоти 50…60 Гц                                                                 220 - 250 В
2.2. Номінальний струм                                                              16 А
2.3. Робоча температура                                                             150о С
2.4. Комутаційна зносостійкійкість                       50000 робочих циклів
2.5. Маса перемикача                                                                    55 г                          

      Інв. № оригін.

     Підп.  та  дата

   Зам. інв. № 

 Інв. № дубл.

  Підп.  та  дата

		                                                                                                                           .     Арк.
     Зм.  Арк.   № докум.     Підпис     Дата                    АЧЩА 642158.001 пс                             4                                     

                            3. СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНІ

Мал. 1 ПМЕ 27М-41                                         Мал. 6  ПМЕ27М-76

Мал. 2  ПМЕ27М-42                                          Мал. 7  ПМЕ27М-77

Мал. 3 ПМЕ27М-53                                           Мал. 8  ПМЕ27М-78

Мал. 4 ПМЕ27М -54                                         Мал. 9 ПМЕ27М-59

Мал. 5 ПМЕ27М-65                                          Мал. 10 ПМЕ27М-710

                                                                                                                                                                                                                             

      Інв. № оригін.

     Підп.  та  дата

   Зам. інв. № 

 Інв. № дубл.

  Підп.  та  дата

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                       .   Арк.
     Зм.  Арк.   № докум.       Підпис     Дата                           АЧЩА 642158.001 пс                          5

                                                                                                                              

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                          ТУ У 31.2-05769219-009:2005

                                                                     

          

Арк.
				   	                ТТУ У 31.2-05769219-009:2005
    Зм.    Арк.       № докум.         Підп.        Дата  								            4

4. ГАБАРИТНІ, ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ
                                         РОЗМІРИ                           

                    

                         

                         Мал. 11. Габаритні, встановлювальні та приєднувальні розміри.

5. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Перемикач ПМЕ27М____________ в кількості______шт. відповідає технічним умовам ТУ У 31.2-05769219-009:2005 і визнані пригодними для експлуатації.
Начальник ВТК
___________________                                          _________________
особистий підпис                                                                            прізвище

__________________________
рік, місяць, число

                     6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ

6.1 Виробник гарантує відповідність якості перемикачів вимогам цих технічних умов при дотриманні споживачем наведених у них умов транспортування, зберігання та експлуатації.

          6.2 Гарантійний термін експлуатації перемикачів становить 2,5     роки від дня продажу через роздрібну торгівлю в комплекті з виробом.

      Інв. № оригін.

     Підп.  та  дата

   Зам. інв. № 

 Інв. № дубл.

  Підп.  та  дата

    	                                                                                                                                                      .   Арк.
       Зм.  Арк.   № докум.    Підпис     Дата                   АЧЩА 642158.001 пс                                 6

6.3. Гарантійний термін експлуатації перемикачів, що поставляються на експорт в комплекті з виробом - 2,5 роки з дня введення в експлуатацію, але не більше трьох років з дня перетину Державного кордону.
6.4. При наявності неппригодності перемикачів (виявлення споживачем дефектів виробничого характеру) виробник безплатно замінює непригодні вироби.
6.5. Претензії до якості перемикачів приймаються на протязі гарантійного строку при наявності паспорту з відміченою датою випуску і відгрузки продукції.
6.6. Адреса для надання претензій до якості:
Україна, 24400 м. Бершадь, Вінницької обл., вул. Червоноарміййська, 165, ПАТ "Бершадський електротехнічний завод".

.